**Муниципальное учреждение**

**«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Егорлыкского района Ростовской области**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО****Председатель комиссии по охране труда и технике безопасности****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. П. Симко****«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** | **УТВЕРЖДЕНО****Директор****МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Н. Ефимова****«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |

**ИНСТРУКЦИЯ № 24**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ**

**ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ**

# Общие требования безопасности

* 1. В качестве заведующего хозяйством допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.
	2. Находясь в производственных помещениях на территории участков предприятия, следует быть внимательным к сигналам транспортных средств и выполнять их.
	3. В производственных помещениях проходить только по предусмотренным проходам.
	4. Проходя мимо или находясь вблизи рабочего места электросварщика, не смотреть на пламя электросварки, находясь около кислородных баллонов не допускать, чтобы на них попало масло, не прикасаться к ним руками, загрязненными маслом.
	5. Запрещается включать или останавливать машины станки и механизмы, работа на которых не поручена руководителем.
	6. Не прикасаться к электрооборудованию, электрораспределительным щитам, арматуре освещения, электропроводам ( особенно оборванным), снимать ограждения, защитные кожухи с токоведущих частей оборудования.

!.7. Заведующий хозяйством должен выполнять только ту работу, которая поручена руководством

# Требования безопасности перед работой

* 1. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду и СИЗ.
	2. Подготовить инструмент, приспособления и убедиться в их исправности.
	3. Подготовить свой рабочий участок, освободить проходы, убрать посторонние предметы.
	4. Проверить достаточность освещенности рабочего места.
	5. Обо всех замеченных недостатках сообщить мастеру и без его указания к работе не приступать.

# Требования безопасности во время работы

* 1. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела, разговоры и не отвлекать внимание других.
	2. Пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями соответствующего назначения.
	3. Пользоваться только установленными проходами, не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.
	4. Переносное освещение должно быть 12В.
	5. Соблюдать нормы переноски тяжестей:
* Для мужчин – груз весом не более 50кг;
* Для женщин – ручная переноска не более15кг.
	1. Переноска тяжестей на расстояние более 50м вручную не допускается.
	2. При перемещении баллонов со сжатым газом, барабанов с карбидом кальция, а также материалов в стеклянной таре необходимо предохранять их от ударов и толчков. Баллоны с газами должны быть с навернутыми колпачками, не допускать к ним масленых предметов и масел.
	3. Бутыли с кислотами и щелочами переносить только в специальных корзинах и за ручки корзин, предварительно проверив прочность ручек и днища корзин.
	4. При работе на крышах пользоваться предохранительными поясами, надежно привязавшись веревкой к прочным предметам и работать только вдвоем.
	5. При укладывании груза следить, чтобы не нанести травму себе или товарищам по работе, все действия и приемы необходимо согласовывать.
	6. Запрещается выдвигать штучные грузы, уложенные в штабеля, т. к. вышележащие грузы могут обвалиться.
	7. При работе в местах прокладки трубопроводов пара и горячей воды, проходящих электрических кабелей работать только под руководством ИТР.
	8. Заведующему хозяйством запрещается:
* Стоять или проходить под поднятым грузом;
* Ездить на прицепах и подножках автомашин;
* Нагружать тележки по высоте выше уровня глаз;
* Поднимать или опускать грузы с помощью грузоподъемных механизмов без наличия удостоверения стропальщика;
* Находиться в кузове автомашины совместно с перевозимым грузом.

# Требования безопасности в аварийных ситуациях

* 1. При возникновении опасных и вредных производственных факторов вследствие метеорологических условий на состояние груза работы должны быть прекращены, об этом необходимо поставить в известность руководителя работ.
	2. При разливе кислоты, щелочи на пол посыпать это место песком, затем песок удалить с помощью совка и щетки, после чего это место промыть водой.
	3. При возникновении загорания, поставить в известность руководство и приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения.
	4. Оказать доврачебную помощь пострадавшим, о несчастном случае доложить руководителю работ.

# Требования безопасности по окончании работ

* 1. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления и сложить их в специально отведенное место.
	2. Проверить противопожарное состояние склада.

Инструкцию разработал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /зав. СРО № 1 Романова А. В./

С инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.) «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года