Муниципальное бюджетное учреждение Егорлыкского района

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНО****Директор****МБУ ЕР «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Н. Ефимова****«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |

**ИНСТРУКЦИЯ № О-5**

**ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ**

**СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА**

К работе допускаются лица, изучившие должностную инструкцию, прошедшие инструктаж по ТБ, мед . осмотр:

-подходя к калитке дома, где живет обслуживаемый, убедитесь в том, что собака на привязи;

-почуяв запах газа, или угарного газа, откройте двери, форточки и сообщите о запахе газа по телефону 04;

-приступая к работе, оденьте принесенную с собой спец. одежду (халат, тапочки, косынку), во время уборки следите, чтобы мокрая тряпка не попала на оголенный провод; -во время уборки пользуйтесь разными тряпками; -нельзя протирать руки той же тряпкой, которой протирают стекла; -приступая к приготовлению пищи, убедитесь в том, что продукты хорошего качества, посуда не повреждена(целая эмаль, наточены ножи, исправны рукоятки);

-при убое и обработке птицы, осторожно обращаться с кипящей водой, топором, ножом, помните правила пожарной безопасности при работе с открытым огнем;

-для предохранения рук от порезов, лезвия ножей, используемых для накладывания замазки, должны быть совершенно тупыми и не иметь ржавых пятен;

-при мытье стеклянной посуды (банки), следите, чтобы они не имели трещин и сколов;

-запрещается использование непроверенных подмостей, стремянок; -при выполнении работ по косметическому, текущему ремонту жилья и подсобных помещений нужно пользоваться подмостями или пере­носными лестницами - стремянками, они должны быть справны, надежны в эксплуатации;

-лестницы - стремянки применять только при выполнении небольших объемов работ по побелке, покраске, мазки и штукатурке; - выполнять работы не выше 1,3 м (обслуживаемый должен находиться неподалеку);

-пользуясь электроприборами, нужно соблюдать правила безопасности при их эксплуатации, включать их в сеть при наличии розеток; -почуяв запах горящего провода, выверните пробки и пригласите электрика;

-следите за тем, чтобы своевременно убирался мусор, горючие отходы во дворе;

-не заправляйте керосиновые приборы, лампы, керогазы в жилых помещениях.

ТЕМ, У КОГО ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ:

-Дымоходы и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке и прочистке : кирпичные - 1 раз в квартал, асбоцементные - 1 раз в год --- Осторожно пользуйтесь предметами бытовой химии; лаки, краски, аэрозоли, растворители хранить в отдельном помещении (сарае).

ПОМНИТЕ!

Что для социальной работницы груз не должен превышать 7 КГ.

Если при выполнении работы, вы получили травму, необходимо сообщить об этом заведующей отделением в течение суток.

 Инструкцию разработал зам. директора Н. П. Симко