МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Егорлыкского района

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО****Председатель комиссии по охране труда и технике безопасности****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. П. Симко****«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.** | **УТВЕРЖДЕНО****Директор****МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Н. Ефимова****«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.** |

**ИНСТРУКЦИИЯ №**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

**МАШИНИСТУ ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ**

**И РЕМОНТУ СПЕЦ ОДЕЖДЫ**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
	1. К работе в качестве машиниста по стирке белья и ремонта одежды допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, внеплановый и целевой инструктажи.

1.2. Машинист по стирке белья и ремонту спец. одежды должен знать и соблюдать:

* устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации стиральной и швейной машины.
* основные виды и принципы неполадок этого оборудования;
* безопасные приемы при выполнении операций по стирке и ремонту постельного белья, специальной одежды и личных вещей проживающих пенсионеров в отделении.
* правила внутреннего трудового распорядка;
* правила пожарной безопасности.

1.3. Машинист по стирке белья и ремонту спец. одежды не должен прикасаться к электрооборудованию, не устранять самому неисправности электрооборудования.

1.4.Управление стиральной (швейной) машиной осуществляется строго согласно требованиям инструкции по эксплуатации или способом, становленным правилами технического пользования.

1.5.Для обеспечения безопасности стиральные машины размещаются в автономном помещении.

1.6.Все электроприборы (стиральные машины) должны иметь заземление.

* 1. Водопровод и система водоотвода, оборудование по стирке или другие производственные сооружения и помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Госпожнадзора.
	2. Конструкция и расположение стиральных (швейных) машин и механизмов управления ими должны исключать возможность непроизвольного и самопроизвольного включения и отключения производственного оборудования.
	3. Извлечение деталей, вышедших из строя строго запрещено.
	4. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией.
	5. Машинист по стирке белья и ремонту спец. одежды должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкции;

-положением о дисциплине работников Центра

-инструкцией по соблюдению ТБ и ППБ

-правилами устройства и безопасной эксплуатации электрооборудования.

**2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1.До включения стиральных машин Машинист по стирке белья и ремонту спец. одежды обязан:

* надеть спецодежду, спец.обувь;
* очистить рабочее место и проходы вокруг стиральной (швейной) установки.

2.2.Проверить:

* исправность привода, исполнительных механизмов установки и ее пусковые приспособления;
* наличие, исправность и надежность закрепления машин или приборов.
* наличие и надежность заземления корпусов электродвигателей и пусковой аппаратуры;
* исправность изоляции электросиловой проводки;
* достаточность освещения рабочих мест.
	1. Обо всех замеченных недостатках сообщить руководителю.

2.4.Подготовить моечный раствор согласно технологической карты.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1 Выполнять только ту работу , которая поручена руководителем.

3.2 Во время работы быть внимательным не допускать в помещение посторонних лиц, не отвлекаться посторонними делами и разговорами, и не отвлекать других .

3.3.Не оставляйте работающее оборудование без присмотра.

3.4.Загрузку белья делать равномерно, по весу, не превышающим паспортные.

3.5.Не работайте на неисправных стиральных машинах, имеющие сильные подтеки, имеющие неплотности закрывающихся частей.

3.6.Устраняйте подтеки на полу, не работайте без решеток.

3.7. Не снимайте, не надевайте и не поправляйте приводные ремни во время работы оборудования.

3.8.Не дотрагивайтесь до движущихся и вращающихся механизмов.

3.9. Во избежание аварийных ситуаций не включайте оборудование, работа на котором запрещена (находящееся в ремонте )

3.10. Выемку готовых изделий проводить только при полностью остановленном двигателе стиральной машины.

**4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

* 1. При обнаружении дефектов оборудования, представляющих опасность для жизни людей к целостности оборудования, немедленно приостанови работы, по возможности отключи электрооборудование от электросети, прими меры к ликвидации аварии, о случившимся доложи руководству.
	2. При опасности возникновения несчастного случая прими меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, окажи медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызови «Скорую медицинскую помощь». Поставь в известность о случившемся руководство.

**5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ**

* 1. Убедиться в надежности отключения электрооборудования стиральных 9швейных) машин от электросети.
	2. Навести порядок на рабочем месте и вокруг стиральных (швейных) машин.
	3. Обо всех неполадках в работе доложить заведующей отделением.

Инструкцию разработал: \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /зав. СРО № \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

С инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.) «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года